Author: C-LACOUR

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Tare soustractive
Fixation du prix unitaire
Fixation de tare (pour pesées en série)
Plateau inox 330 X 260 mm
Afficheur cristaux liquides (poids-prix + tare)
Rétro éclairage des afficheurs sur fond bleu
49 touches,
4 vendeurs.
Liaison PC pour logiciel HYDRA+ Programmation des données récupération du chiffre d’affaire
Interconnexion jusqu’à 4 balances
Codes barres programmables
Modes de paiement et calcul du rendu monnaie
Connexion tiroir caisse
Alimentation Batterie interne rechargeable par adaptateur externe
(batterie et adaptateur fournis)
Clavier mécanique 49 touches
FONCTIONS DIRECTES

Afficheur avant et arrière
Cristaux liquides rétro éclairé bleu
Digits7 segments de xx mm:

PORTEE	ECHELON
6 kg	2 g
15 kg	5 g
30 kg	10 g
6/15 kg	2/5 g
15/30 kg	5/10 g

2010

G ELPELSA

1

2

10

3

4

9

5

8

7

6

Indicateur de tare : 5 digits
Indicateur de poids : 5 digits de 11 mm
Indicateur de prix : 6 digits de 11 mm
Indicateur de prix unitaire ou de prix par 100 g
Indicateur de prix à payer : 7 digits de 11 mm
Indicateur de vendeur avec opérations
Indicateur de batterie + indicateur de mode de travail
Indicateur de stabilité et de poids net
Indicateur de poids zéro
Indicateur des options métrologiques

Programmation des PLU
Affectation des touches aux PLU 2x16 touches directes
Liste des PLU
Total journalier
Total journalier + effacement
Total journalier par article
Total journalier par vendeur
Total TVA

Paramètres imprimables
3 lignes d'entête 25 caractères
1 ligne de légende 25 caractères
2000 PLU’s de 25 caractères
5 types de TVA
OPTIONS :
Colonne Plateau creux
Logiciel PC HYDRA +
Tiroir caisse Valise de transport
Pour plus d’information consulter la fiche technique

Encombrement :