
EETI Linux Command Tool: eGalax Sensor Tester for EX5960

jam@jam-virtual-machine:~/Desktop$ sudo ./eSensorTester -h
Usage:
	 eSensorTester -p [DevNodePath] [Options]
	 -v 		 show tool version.
	 -i 		 set ini file


jam@jam-virtual-machine:~/Desktop$ sudo ./eSensorTester -v
eSensorTester Version: 1.0.13.0806

jam@jam-virtual-machine:~/Desktop$ sudo ./eSensorTester
Open device /dev/hidraw1 done.
Controller Info:
	Type Name:	PCAP80H128 Series
	Model Name:	EDipper_0708
	FW Version:	01T1
	Parameter Version:	00.00

File: read - SensorTestDefault.ini
Testing...
 HW Signal:					Pass
 Sensor Test1: (Open)		Pass
 Sensor Test2: (Short)		Pass
 Sensor Test3: (Mutual)		Pass
 Create UTable:				Pass
jam@jam-virtual-machine:~/Desktop$ 

