

FECHA 23/2/21

versiones t2 y t3 de touch capacitivos resitente al agua y optimización del mismo.


IMPORTANTE

En windows no necesitamos instalar ningún tipo de driver.

En linux vamos a instalar el driver eGTouch_v2.5.9321.L-x.Con este nuevo driver podemos calibrar los touch capacitivos.


En 12" vertical el firmware 

PCAP80H46_2510_v00_T3_C002_Abon_URI_DThqa.H46 solamente para windows10.


En 12" vertical el firmware 

PCAP80H46_2510_v00_T2_C002_Abon_URI_DThqa.H46 solamente para LINUX.


En 12" horizontal c/s marco el firmware 

PCAP80H46_2510_v00_T2_C002_Abon_URI_DThqa.H46 solamente para LINUX.


En 10" horizontal con marco el firmware 

PCAP3146UR_3893_v00_T3_0000_C000_Abon_UR_DThqa.3146URNF para WINDOWS10 Y LINUX.


En 15" el firmware PCAP3146UR_0411_v00_T3_C000_Abon_UR_DThqa.3146URNF para WINDOWS10 Y LINUX.



