


Los touch capacitivos no hace falta calibrarlos pero tenemos unas herramientas por si hiciera falta tanto en windows como en linux.


En windows  c:\eGalaxWorks31xx …..y pulsar en
 eGalaxCalibration.exe

En linux en aplicaciones-accesorios-eGtouch Utility pestaña tool y pulsar 4pts Cal